
附件8
陕西省嵌入式灯具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。
每种产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	结构*
	走线槽
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	带有不可替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	带有非用户替换光源的灯具
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	2
	外部接线和内部接线*
	电源连接方法
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	软线固定架
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	3
	防触电保护*
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	4
	耐久性试验和热试验*
	耐久性试验
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	5
	耐热、耐火和耐起痕*
	耐热
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	
	
	耐燃烧和防引燃
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023
	GB 7000.1—2015

GB 7000.202—2008

GB/T 7000.1—2023
GB/T 7000.202—2023

	6
	骚扰电压（电源接口）
	GB/T 17743—2021
	GB/T 17743—2021

	7
	辐射骚扰（30MHz~1GHz）
	GB/T 17743—2021
	GB/T 17743—2021

	8
	谐波电流
	GB 17625.1—2022
	GB 17625.1—2022

	9
	能效等级或能效限定值
	GB 30255—2019

GB 38450—2019

GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016
	GB 30255—2019

GB 38450—2019

GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016

	10
	显色指数
	GB 30255—2019

GB 38450—2019

GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016
	GB 30255—2019

GB 38450—2019

GB/T 29293—2012
GB/T 31897.201—2016

	注：带“*”检验项目为安全项目。


3 判定规则

3.1依据标准
GB 7000.1—2015   灯具  第1部分：一般要求与试验

GB 7000.202—2008 灯具  第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB/T 7000.1—2023 灯具  第1部分：一般要求与试验

GB/T 7000.202—2023 灯具  第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具
GB 17625.1—2022  电磁兼容 限值  第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 30255—2019    室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

GB 38450—2019    普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级

GB/T 17743—2021  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 29293—2012  LED筒灯性能测量方法

GB/T 31897.201—2016 灯具性能  第2-1部分：LED灯具特殊要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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