
附件2

陕西省晶体硅光伏组件产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品4件，其中2件为检验样品，2件为备用样品。
2 检验依据
表1 晶体硅光伏组件（GB/T 9535—1998、GB/T 9535.101—2025）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	标准试验条件下的性能
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025

	2
	湿-热试验
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025

	3
	机械载荷试验*
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025
	GB/T 9535—1998

GB/T 9535.101—2025

	注：标*的项目为安全项目。


表2 晶体硅光伏组件（GB/T 9535.2—2025）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	标准测试条件下的性能
	GB/T 9535.2—2025
	GB/T 9535.2—2025

	2
	湿热试验
	GB/T 9535.2—2025
	GB/T 9535.2—2025

	3
	湿漏电流试验*
	GB/T 9535.2—2025
	GB/T 9535.2—2025

	4
	静态机械载荷试验*
	GB/T 9535.2—2025
	GB/T 9535.2—2025

	5
	电势诱导衰减（PID）试验
	GB/T 9535.2—2025
	GB/T 9535.2—2025

	注：标*的项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9535—1998 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型

GB/T 9535.2—2025 地面用光伏组件 设计鉴定和定型  第2部分：试验程序
GB/T 9535.101—2025 地面用光伏组件 设计鉴定和定型  第1-1部分：晶体硅光伏组件测试的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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