附件4
陕西省播种机械产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数使用扑克牌方法产生。

每批次产品抽取样品2台，作为检验样品和备用样品。
2 检验依据

    检验项目及其检验依据、检验方法见表1。
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	安全要求*
	GB 10395.1-2009

GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013

	2
	料箱
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013

	3
	工作台
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013

	4
	划行器
	GB 10395.9-2014

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013
	GB 10395.9-2014

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013

	5
	装载
	GB 10395.9-2014

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017
	GB 10395.9-2014

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

	6
	安全标志*
	GB 10395.1-2009

GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025）
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013
	GB 10395.9-2014

GB/T 20865-2017

JB/T 6274.1-2013

JB/T 6274.1-2025
JB/T 8401.1-2017

JB/T 10293-2013

	注：带*项目为安全项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 10395.1-2009  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.9-2014  农林机械  安全  第9部分：播种机械

GB 10396-2006  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 20865-2017  免（少）耕施肥播种机
JB/T 6274.1-2013  谷物播种机  第1部分：技术条件（适用于2026年7月1日前生产的产品）
JB/T 6274.1-2025  谷物播种机  第1部分：技术条件（适用于2026年7月1日后生产的产品）
JB/T 8401.1-2017  旋耕联合作业机械  第1部分：旋耕施肥播种机

JB/T 10293-2013  单粒（精密）播种机  技术条件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，本细则表1中检验依据序号1～4检验项目全项次合格，并且序号5、6检验项目中不合格项次不多于2个，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则，判定被抽查产品不合格。

注：每台样机每个检验项目定义为1个项次。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


