
附件8
陕西省剃须刀、电推剪及类似器具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数使用随机数表方法产生。

每批次抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1  剃须刀、电推剪及类似器具产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	2
	输入功率和电流*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	3
	发热*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	5
	耐潮湿*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	6
	泄漏电流和电气强度*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	7
	稳定性和机械危险*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	8
	机械强度*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	9
	结构

（不包括第22.46条试验）*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	10
	内部布线*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	11
	电源连接和外部软线*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	12
	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	13
	接地措施*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	14
	螺钉和连接*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	15
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘*
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024
	GB 4706.1—2005

GB 4706.9—2008

GB/T 4706.1—2024

GB/T 4706.9—2024

	注：凡标注*的项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》

GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》
GB 4706.9—2008《家用和类似用途电器的安全  剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》
GB/T 4706.9—2024《家用和类似用途电器的安全 第9部分：剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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