附件6

防爆电气产品质量监督抽查结果

此次防爆电气产品在西安、咸阳等地区的生产领域中抽取，共抽查生产企业6家，抽取样品6批次。经检验，合格样品5批次，不合格样品1批次。1批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及隔爆接合面参数检查项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T2900.35-2008等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对防爆电气的标志检查、温度测定、绝缘介电强度试验、外壳防护等级试验、火花点燃试验、抗冲击试验、电气间隙、爬电距离、隔爆接合面参数检查、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、引入装置的密封试验和机械强度试验、引入装置的夹紧试验、接地连接件检查等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期/批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **规格型号** | **商标** | **承担抽检机构名称** |
| 1 | 隔离式安全栅 | 2019.1.10 | 咸阳坤宁微电子研究所 | 咸阳坤宁微电子研究所 | 陕西省咸阳市 | KN5041 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |
| 2 | KJ117-Z矿用本安型中继器 | 2019.5 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 陕西省西安市 | KJ117-Z | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |
| 3 | 小绞车用排绳装置用隔爆兼本安控制器 | 2018.4 | 陕西航泰电气股份有限公司 | 陕西航泰电气股份有限公司 | 陕西省西安市 | ZJP660-K | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |
| 4 | 高开综合保护器 | 2019.3.6 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 | 陕西省西安市 | XRKJ-600 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |
| 5 | 管道加热器用防爆控制箱 | 2018.4 | 陕西元富电气科技有限公司 | 陕西元富电气科技有限公司 | 陕西省西安市 | BXMD-300 380/220V 300A | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆电气不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 防爆插销 | 2019.4 | 西安比特利光电股份有限公司第一分公司 | 西安比特利光电股份有限公司第一分公司 | 陕西省西安市 | / | AC-16 AC220/380V 16A | 隔爆接合面参数检查 | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 |