附件8

非医用口罩产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、咸阳、安康、汉中等地区的生产领域中抽取，共抽查标称生产企业8家，抽取样品13批次。经检验，合格样品10批次；3批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及过滤效率、防护效果项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 32610-2016、GB 2626-2006等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对非医用口罩的呼吸阻力、呼气阀气密性、过滤效率、防护效果等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非医用口罩未发现不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **生产企业名称** | **生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 儿童防护口罩 | 2020-06-05 | 陕西宁源康泰医疗器械有限公司 | 陕西宁源康泰医疗器械有限公司 | 陕西省安康市 | 宁源康泰 | 114mm×107mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 2 | 一次性防护口罩 | 2020-07 | 陕西时代蓝驭医疗科技有限公司 | 陕西时代蓝驭医疗科技有限公司 | 陕西省西安市 | / | 175×95mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 3 | KN95防护口罩 | 2020-08-07 | 陕西时代蓝驭医疗科技有限公司 | 陕西时代蓝驭医疗科技有限公司 | 陕西省西安市 | / | LYM-9005 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 4 | 一次性防护口罩 | 2020-10-20 | 陕西艾诺美医药有限公司 | 陕西艾诺美医药有限公司 | 陕西省西安市 | / | 平面耳挂式17.5（±0.5）cm×9.5（±0.5）cm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 5 | KN95防护口罩 | 2020-06-05 | 陕西艾诺美医药有限公司 | 陕西艾诺美医药有限公司 | 陕西省西安市 | / | 折叠耳挂式 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 6 | S9500系列随弃型自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 2020-06-24 | 西安斯帕西尔泰安全科技有限公司 | 西安斯帕西尔泰安全科技有限公司 | 陕西省西安市 | / | S9500FB | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 7 | 一次性防护口罩（非医用） | 2020-06-08 | 陕西依棉纺织有限公司 | 陕西依棉纺织有限公司 | 陕西省西安市 | / | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 8 | 一次性儿童日用防护口罩 | 2020-07 | 陕西宏源床上用品有限公司 | 陕西宏源床上用品有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 9 | 一次性防护口罩（非医用） | 2020-05-10 | 陕西宏源床上用品有限公司 | 陕西宏源床上用品有限公司 | 陕西省西咸新区 | / | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 10 | 一次性儿童口罩（非医用） | 2020-06-01 | 陕西依棉纺织有限公司 | 陕西依棉纺织有限公司 | 陕西省西安市 | / | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非医用口罩不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 一次性防护口罩 | 2020-10-30 | 陕西护安医疗器械有限公司 | 陕西护安医疗器械有限公司 | 陕西省咸阳市 | / | 耳挂式 | 过滤效率  防护效果 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 2 | 一次性防护口罩 | 2020-06-18 | 汉中达沃斯防护用品有限公司 | 汉中达沃斯防护用品有限公司 | 陕西省汉中市 | / | / | 过滤效率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 3 | 普通一次性口罩（非医用） | 2020-04-25 | 汉中达沃斯防护用品有限公司 | 汉中达沃斯防护用品有限公司 | 陕西省汉中市 | / | 175mm×95mm平面耳挂式 | 过滤效率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |