
附件9
陕西省地方玉石(蓝田玉)产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产企业的成品库、实体店的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
生产领域和实体店每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

电子商务每批次产品抽取样品1件，既作为检验样品又作为备用样品。
2 检验依据

表1  检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观描述
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	2
	质量
	GB/T 36128-2018
	GB/T 36128-2018

	3
	放大检查
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	4
	光性特征
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	5
	折射率
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	6
	荧光观察
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	7
	红外光谱
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	8
	紫外可见光谱
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	9
	摩氏硬度
	GB/T 16553-2017
	GB/T 16553-2017

	10
	珠宝玉石名称
	GB/T 16552-2017

DB61/T 264-2016
	GB/T 16552-2017

	11
	标识
	GB/T 31912-2015

DB61/T 1718-2023
	GB/T 31912-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 16552-2017  珠宝玉石 名称


GB/T 16553-2017  珠宝玉石 鉴定

DB61/T 1718-2023  珠宝玉石及贵金属饰品 标识 
GB/T 31912-2015  饰品 标识

GB/T 36128-2018  珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

DB61/T 264-2016  地理标志产品 蓝田玉

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


